**POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ** pro kalibraci luxmetru

Požadujete: Napište, prosím název Vaší firmy

☒ Kalibraci Vyplňte specifikace luxmetru:

Výrobce:

Typ:

Rozsah měření:

Přesnost:

Počet kusů:

Luxmetry standardně měříme v 5 -ti bodech každého rozsahu a to 10%, 30%, 50%, 70%, 90% rozsahu. Rozsah měření je od 1 do 30 000 lx.

Nejistota měření: 2,2 % (k = 2).

 Vyberte zdroje, které požadujete ke kalibraci (do 4ks v ceně kalibrace):

Běžná kalibrace

[ ]  světlo bílé zářivky,

[ ]  světlo RVL výbojky s luminoforem,

[ ]  světlo sodíkové výbojky,

[ ]  světlo denní,

[ ]  LED teplá bílá (2700 K),

[ ]  LED teplá bílá (3000 K),

[ ]  LED neutrální bílá (4000 K),

[ ]  LED studená bílá (6000 K).

Vyberte, v jakém jazyce má být kalibrační list: [ ]  v českém

 [ ]  v anglickém

Doprava zpět k Vám: [ ]  osobní odběr (Hvožďanská 3, Praha)

 [ ]  přepravní služba (Toptrans)

Vyplněný formulář zašlete prosím na e-mail luxmetry@cmi.cz. Na základě tohoto poptávkového formuláře, Vám bude obratem, zaslána cenová nabídka. Náklady navíc jsou doprava zpět přibližně 250 Kč bez DPH (přepravní služba Toptrans). Kalibrační list je v ceně kalibrace luxmetru. Ceny jsou uvedeny v KČ a bez DPH.

Luxmetr nám zašlete poštou či kurýrem na adresu:

Český metrologický institut

Laboratoř fotometrie

Hvožďanská 2053/3,

148 00 Praha 11, Czech Republic

Nebo osobně nám měřidlo přivezte do naší fotometrické laboratoře, po telefonické domluvě na čísle: +420 271 192 368, pondělí až pátek v čase od 8:00 do 16:30.

Měřidla musí být uložena vhodným způsobem, který vylučuje jejich poškození. Luxmetry prosím předkládejte úplné, včetně příslušenství. U speciálních měřidel doručte spolu s návodem k použití. Pokud je při předání luxmetru zjištěno poškození měřidla, je tato skutečnost oznámená zákazníkovi/uživateli.

V případě kalibrace jiných speciálních druhů luxmetru či jiných požadavků na kalibraci, se na nás prosím obraťte telefonicky nebo e-mailem.