# Základní informace o přístupnosti

***Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Praha – HLAVNÍ BUDOVA (BUDOVA A)***

*Radiová 1136/3, Praha 10, 102 00*

*Lukáš Kalina (+420 727 931 411)*

*lkalina@cmi.cz*

*www.cmi.cz*

## Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: **ANO**

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): **ANO**

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: **ANO** *(cca 800 m, zastávka Radiová)*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): **ANO**

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: **ANO** *(pokud označíte „NE“ pokračujte a vyplňte další bod)*

Před hlavním vchodem se nachází:

* schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO/NE *(pokud ano, uveďte, prosím, počet schodů, umístění zábradlí a madel, příp. další specifikaci)*
* rampa: ANO/NE *(pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci)*
* zvedací plošina: ANO/NE *(pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy)*

U hlavního vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: ANO/NE
* zvonek k přivolání obsluhy: ANO/NE *(pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn)*
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: ANO/NE *(pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn)*
* interkom: ANO/NE *(pokud ano, uveďte, v jaké výšce je umístěn a zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu)*
* *jiné (prosím, uveďte)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO** *(šířka hlavního křídla: 90 cm, šířka vedlejšího křídla: 80 cm)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO** *(šířka hlavního křídla: 90 cm, šířka vedlejšího křídla: 80 cm, otevírání dovnitř)*

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE** *(mechanické otevírání)*

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **NE**

Schody lze překonat rampou: **NE,** zdvihací plošinou: **NE**

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: **NE**

### Alternativní bezbariérový vchod *(pokud je)*:

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

* rampou: ANO/NE *(pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci)*
* zdvihací plošinou: ANO/NE *(pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy)*
* výtahem přístupným z venkovního prostoru: ANO/NE *(prosím, specifikujte, kde přesně se nachází vstup do výtahu (např. ve dvorní části)*

U bezbariérového vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: ANO/NE
* zvonek k přivolání obsluhy: ANO/NE
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: ANO/NE
* interkom: ANO/NE *(pokud ano, uveďte, v jaké výšce je umístěn a zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu)*
* *jiné (prosím, uveďte)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO/NE *(případně prosím uveďte přesnou šířku)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO/NE *(případně prosím specifikujte a uveďte šířku křídel)*

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO/NE

## Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: **ANO** *(3 podlaží)*

V budově se nachází schodiště: **ANO**

### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: **NE** *(pokud ano, prosím uveďte níže její specifikaci)*

* typ: šikmá (pohyb po schodišti) / svislá (pohyb vertikální)
* velikost přepravní desky:
* nosnost:
* tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO/NE

### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: **NE** *(pokud ano, prosím uveďte níže jeho specifikaci, případně doplňte, která podlaží jsou výtahem obsloužena)*

* Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm):ANO/NE
* Výtah je průchozí: ANO / NE / výstup „přes roh“
* Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm:ANO/NE
* Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO/NE
* Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO/NE
* Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO/NE
* Uvnitř kabiny se nachází:
  + ovladač s tlačítky: ANO/NE *(pokud ano, prosím, uveďte výšku umístění ovládacího panelu)*
  + ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO/NE
  + dotykový displej: ANO/NE
  + zrcadlo: ANO/NE
  + sklopné sedátko: ANO/NE
  + madlo: ANO/NE
  + akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO/NE
  + informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO/NE
  + nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO/NE
  + indukční smyčka se symbolem: ANO/NE
  + interkom: ANO/NE *(pokud ano, uveďte, zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu)*

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: **NE**

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO/NE *(pokud ano, prosím specifikujte)*

## Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): **ANO**

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: **NE**

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: **NE**

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: **ANO***(Pouze autorizovaný vstup v doprovodu pracovníků ČMI. Kontaktování pracovníků ČMI je možné telefonní linkou ve vestibulu nebo za asistence vrátných)*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): **ANO** *(orientační plánek, únikové tabulky)*

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: **ANO**

### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: **NE**

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: **NE** *(pouze vrátnice)*

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: **NE**

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: **NE**

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: **NE** *(pokud ano, prosím, upřesněte)*

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: **NE**

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO/NE *(pokud ano, prosím uveďte, v jaké výšce je zařízení umístěno)*

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: ANO/NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: ANO/NE *(pokud ano, prosím uveďte odkaz)*

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: **NE** *(Pro tělesně postižené na invalidním vozíku je možné využití sociálního zázemí v protější budově vzdálené 10 metrů.)*

Přístupná toaleta je:

* volně přístupná: ANO/NE *(pokud ne, prosím, uveďte odpovídající režimové opatření, např. „klíč je k dispozici na recepci“)*
* odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: ANO/NE
* viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO/NE
* označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: ANO/NE *(prosím, specifikujte)*
* přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO/NE

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO/NE *(případně prosím uveďte přesný rozměr)*

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO/NE *(případně prosím uveďte přesný rozměr)*

Dveře se otevírají ven: ANO/NE

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

* + mísa se sedátkem ve výšce cm *(prosím, doplňte)*
  + pevné madlo: ANO/NE
  + sklopné madlo: ANO/NE
  + velké umyvadlo: ANO/NE
  + malé umývátko: ANO/NE
  + zrcadlo: ANO/NE
  + ovladač nouzové signalizace: ANO/NE
  + přebalovací pult: ANO/NE