# Základní informace o přístupnosti

***Název úřadu/instituce***

*Český metrologický institut, Okružní 31, Brno*

*545 555 700*

*oibrno@cmi.cz*

*www.cmi.cz*

## Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO *(Zastávka autobusů MHD Haškova)*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

* schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO *(počet schodů - 3)*
* rampa: NE
* zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: NE
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: NE *(případně prosím uveďte přesnou šířku)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE *(případně prosím specifikujte a uveďte šířku křídel)*

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: ANO

### Alternativní bezbariérový vchod *(pokud je)*:

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

* rampou: ANO *(1 rameno, délka 204 cm, šířka 327 cm, sklon 38%)*
* zdvihací plošinou: NE
* výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: ANO
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: ANO *(ve výšce 155 cm)*
* *jiné (prosím, uveďte)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO *(100 cm)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

## Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO *(3 NP)*

V budově se nachází schodiště: ANO

### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

typ: šikmá (pohyb po schodišti) / svislá (pohyb vertikální)

* velikost přepravní desky:
* nosnost:
* tlačítko pro přivolání obsluhy: NE

### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO *(pokud ano, prosím uveďte níže jeho specifikaci, případně doplňte, která podlaží jsou výtahem obsloužena)*

* Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm):ANO
* Výtah je průchozí: NE
* Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm:ANO
* Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
* Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
* Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO
* Uvnitř kabiny se nachází:
  + ovladač s tlačítky: ANO *(115 cm)*
  + ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
  + dotykový displej: NE
  + zrcadlo: ANO
  + sklopné sedátko: ANO
  + madlo: ANO
  + akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
  + informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
  + nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
  + indukční smyčka se symbolem: NE
  + interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

## Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO *(recepční)*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO

### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO *(70 cm)*

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO *(v přízemí)*

Přístupná toaleta je:

* volně přístupná: NE *(klíč je k dispozici na recepci)*
* odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
* viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
* označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
* přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: NE *(148 cm x 158 cm)*

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO *(100 cm)*

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

* + mísa se sedátkem ve výšce 66 cm
  + pevné madlo: ANO
  + sklopné madlo: ANO
  + velké umyvadlo: ANO
  + malé umývátko: NE
  + zrcadlo: ANO
  + ovladač nouzové signalizace: NE
  + přebalovací pult: NE