**Kalibrace měřidel momentu síly do 10 kN·m**

Koncem roku 2017 uvedl Oblastní inspektorát Kroměříž, oddělení síly a momentu síly do provozu unikátní zařízení na kalibraci měřidel momentu síly v rozsahu do 10 kN·m. Výsledkem několikaletého vývoje a testování bylo závěrečné mezilaboratorní porovnání s Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), ve kterém jsme dosáhli nejlepší měřící schopnosti 0,0007 MH.

**Kalibrovaná zařízení:**

* zařízení pro měření kroutícího momentu - pracovní měřidla
* zařízení pro kontrolu momentových klíčů - podnikové etalony
* elektrické/pneumatické/hydraulické utahováky - pracovní měřidla

S technickými dotazy, cenovými poptávkami či všeobecnými otázkami se obracejte na [vedoucího oddělení](https://www.cmi.cz/orgunit/department/99), případně [ředitele VOJ](https://www.cmi.cz/orgunit/orgunit/15).

**Celkový pohled na zařízení**

