

Vážený zákazníku,

Dovolujeme si Vás informovat, že kalibrační laboratoř ČMI OI Opava rozšířila svůj rozsah akreditovaných kalibrací o oblast tlaku – vakuometry, deformační a číslicové tlakoměry.

Rozsah kalibrací:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tlakové médium** | **Rozsah** | **Etalon** | **CMC** |
| VZDUCH | (- 100 až 0) kPa | Číslicový tlakoměr FLUKE 2700G | 50 Pa |
| (3 až 200) kPa(25 až 700) kPa | Pístový tlakoměr Pressurements A6100/4LM | 0,01% z měřené hodnoty |
| (0,1 až 10) MPa | Pístový tlakoměr Pressurements A2700/5LS | 0,01% z měřené hodnoty |
| OLEJ | (0,025 až 6) MPa | Pískový tlakoměr 3/PD60 | 0,02% z měřené hodnoty |
| (1 až 60) MPa | Pístový tlakoměr Pressurements M2200/4H | 0,015% z měřené hodnoty |







**Nabízíme:**

- příznivé zaváděcí ceny

- rozvoz zkalibrovaných měřidel do 20 km od Opavy zdarma

- krátké termíny kalibrací

**Kontakt:**

Ivo Pitra, ředitel oblastního inspektorátu - tel: 602 523 268, e-mail: ipitra@cmi.cz

Ing. Renata Škrobánková, ved.odd. měr a vah - tel: 702 282 780, e-mail: rskrobankova@cmi.cz

Lubomír Pospěch, metrolog – tel: 606 266 597, e-mail: lpospech@cmi.cz

[www.cmi.cz](http://www.cmi.cz)

